# Налаштування вертикального і горизонтального кута розпилювання

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.

## Настроювання вертикального кута розпилювання (пиляльний диск) (див. мал. A)

Вертикальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від -2° до 47°.

- Відпустіть фіксаторний важіль (16) проти стрілки годинника.

Вказівка: Якщо повністю відпустити фіксуючий важіль, пиляльний диск під власною вагою опуститься в положення, що приблизно відповідає 30°.

- Потягніть або натисніть маховичок (17) уздовж куліси, щоб індикатор кута (51) показав необхідне значення кута розпилювання.
- Притримайте маховик в цьому положенні і знову затягніть фіксуючий важіль (16).

Для швидкого і точного настроювання стандартних кутів розпилювання 0° і 45° передбачені настроєні на заводі упори ((59), (62)).

## Налаштування горизонтального кута нахилу (кутовий упор) (див. мал. B)

Горизонтальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 60° (ліворуч) до 60° (праворуч).

- Відпустіть ручку фіксації (53), якщо вона затягнута.
- Повертайте кутовий упор до тих пір, поки індикатор кута (54) не покаже необхідний кут розпилювання.
- Знову затягніть ручку фіксації (53).