# Технические данные

Настольная дисковая пила |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1800 | 1800 | 1650
Номинальное напряжение | В | 220–240 | 230 | 110
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60
Число оборотов холостого хода | об/мин | 3650 | 3650 | 3650
Ограничение пускового тока |  | ● | ● | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 26,2 | 26,2 | 26,2
Класс защиты |  | / II | / II | / II
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)
Ширина x глубина x высота | мм | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска | мм | 254 | 254 | 254
Толщина тела диска | мм | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин. | мм | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Диаметр отверстия | мм | 30 | 30 | 30

Настольная дисковая пила |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1800 | 1800
Номинальное напряжение | В | 220–240 | 220
Частота | Гц | 50/60 | 60
Число оборотов холостого хода | об/мин | 3650 | 3650
Ограничение пускового тока |  | ● | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 26,2 | 26,2
Класс защиты |  | / II | / II
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)
Ширина x глубина x высота | мм | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска | мм | 254 | 254
Толщина тела диска | мм | < 2,2 | < 2,2
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин. | мм | > 2,4 | > 2,4
Диаметр отверстия | мм | 25,4 | 25,4

Максимальные размеры заготовки: см. Максимальные размеры заготовки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

Устройство соответствует стандартам IEC 61000-3-11 и подлежит подключению при определенных условиях. Устройство может вызывать нерегулярные колебания напряжения при неблагоприятных условиях подачи электроэнергии. Сопротивление этого устройства установлено как Zactual = 0,048 Ω. Пользователь должен убедиться, что место подключения с полным сопротивлением Zmax, к которой должен быть подключен прибор, соответствует требованиям по сопротивлению: Zactual ≥ Zmax. Если значение Zmax неизвестно, определите Zmax после консультации с поставщиком сетевых решений или энергоснабжающей организацией.