# Поставување на паралелниот граничник

Паралелниот граничник (9) може да се позиционира на левата страна (црна скала) или на десната страна (сребрена скала) од сечилото на пила. Ознаката на лупата (27) го покажува поставеното растојание на паралелниот граничник со сечилото за пила на скалата (2).
Позиционирајте го паралелниот граничник на саканата страна на листот за пилата.

## Подесување на паралелниот граничник
при неизвлечена маса за сечење

- Олабавете ја затезната дршка (39) на паралелниот граничник (9). Поместувајте го паралелниот граничник сè додека ознаката во лупата (27) не го покаже саканото растојание до сечилото на пила.
  При неизвлечена маса за сечење важи долниот натпис на сребрената скала (2).
- За фиксирање, повторно притиснете ја затезната дршка (39) надолу.

## Подесување на паралелниот граничник
при неизвлечена маса за сечење (види слика D)

- Позиционирајте го паралелниот граничник десно од сечилото за пила.
  Поместувајте го паралелниот граничник додека ознаката на лупата (27) не покаже на долната скала 26 cm.
  За фиксирање, повторно притиснете ја затезната дршка (39) надолу.
- Повлечете ја затезната дршка (15) за проширувањето на масата за сечење целосно нагоре.
- Извлечете го проширувањето на масата за сечење (13) кон надвор, додека показателот на растојание (55) не го покаже саканото растојание кон сечилото за пила на горната скала.
- Притиснете ја затезната дршка (15) надолу.
  На тој начин ќе се фиксира проширувањето на масата за сечење.