# Shranjevanje in transport

## Shranjevanje elementov orodja (glejte slike O1−O5)

Za shranitev nudi električno orodje možnost varne pritrditve posebnih elementov naprave.

- Sprostite dodatno vzporedno vodilo (41) z vzporednega vodila (9).
- Vtaknite vse rahle dele naprave v shranjevalna odložišča na ohišju (glejte naslednjo preglednico).

Slika | Element naprave | Prostor za shranjevanje
--- | --- | ---
O1 | Zaščitni pokrov | obesite v zarezo v držalu (33) in zategnite z vpenjalno ročico (37)
O2 | Komplet za pritrditev „Dodatno vzporedno vodilo“ (42) | pripnite v držala (69)
O2 | Odsesovalni nastavek (32) | potisnite v držalne sponke (70)
O3 | Očesni ključ (22) | pritrdite s pritrjevalno matico (71) v odložišču za orodje
O3 | Potisno držalo (23) | obesite nad pritrdilno matico (71) in pritrdite s premikom
O4 | Vzporedno vodilo (9) | zasukajte, od spodaj obesite v vodilne tirnice in pritrdite vpenjalni ročaj (39)
O5 | Šestrobi ključ (21) šestrobi ključ (20) | potisnite v držala (72)
O5 | Kotno vodilo (3) | potisnite v držalne sponke (73)
O5 | Dodatno vzporedno vodilo (41) | potisnite v držalne sponke (30) (kratka stran navzgor; dolga stran nazaj)

## Prenašanje električnega orodja

Pred transportom električnega orodja izvedite naslednje korake:

- Električno orodje namestite v transportni položaj.
- Odstranite vse dele pribora, ki jih ni mogoče trdno namestiti na električno orodje.
  Če je mogoče, neuporabljene žagine liste med transportom položite v zaprto posodo.
- Potisnite razširitev rezalne mize (13) v celoti navznoter, vpenjalni ročaj (15) za fiksiranje pa potisnite navzdol.
- Omrežni kabel navijte na držalo kabla (29).
- Za dvig ali transport uporabite nosilne ročaje (12).

- Za transportiranje električnega orodja uporabljajte samo transportne priprave in nikoli zaščitnih priprav.