# Kontrol og indstilling af grundindstillinger

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

##

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Indstil savklingen i en lodret geringsvinkel på 0°.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).

### Kontrol (se billede J1)

- Indstil en vinkellære til 90°, og stil den på savbordet (8).

Vinkellærens ben skal flugte med savklingen (26) over hele længden.

### Indstilling (se billede J2)

- Løsn skruen (58). Dermed kan 0°-anslaget (59) forskydes.
- Løsn låsearmen (16).
- Skub håndhjulet (17) mod 0°-anslaget, til benet på vinkellæren flugter over hele længden med savklingen.
- Hold håndhjulet i denne position, og spænd låsearmen (16) forsvarligt igen.
- Spænd skruen (58) igen.

Hvis vinkelviseren (51) efter endt indstilling ikke er på linje med skalens 0°-mærke (52), skal man løsne skruen (60) med en almindelig stjerneskruetrækker og indstille vinkelviseren efter 0°-mærket.

Gentag ovennævnte arbejdsskridt tilsvarende for den lodrette geringsvinkel på 45° (løsne skruen (61); forskyde 45°-anslaget (62)). Herunder må vinkelviseren (51) ikke indstilles igen.

##

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).

### Kontrol

- Markér med en blyant den første venstre savtand, der er synlig bagved over bordindsatsen.
- Indstil en vinkellære til 90°, og anbring den op ad kanten på styrenoten (5).
- Forskyd benet på vinkellæren, til det berører den markerede savtand, og aflæs afstanden mellem savklinge og styrenot.
- Drej savklingen, til den markerede tand står foran over bordindsatsen.
- Forskyd vinkellæren langs med styrenoten indtil den markerede savtand.
- Mål igen afstanden mellem savtand og styrenot.

De to målte afstande skal være identiske.

### Indstilling

- Løsn unbrakoskruerne (63) foran under savbordet og unbrakoskruerne (64) bagved under savbordet med den medleverede unbrakonøgle (21).
- Bevæg forsigtigt savklingen, til den står parallelt med styrenoten (5).
- Spænd alle skruerne (63) og (64) igen.

##

- Placer parallelanslaget til højre for savklingen.
  Forskyd parallelanslaget, til markeringen i luppen (27) på den nederste skala viser 26 cm.
  Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (39) ned igen.
- Træk spændegrebet (15) helt op, og træk savbordsudvidelsen (13) helt ud indtil anslag.

### Kontrol

Afstandsviseren (55) skal på den øverste skala (2) vise den samme værdi som markeringen i luppen (27) på den nederste skala (2).

### Indstilling

- Træk savbordsudvidelsen (13) ud til anslaget.
- Løsn skruen (65) med en stjerneskruetrækker, og indstil afstandsviseren (55) langs med 26-cm-mærket på den øverste skala (2).

##

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).
- Løsn spændegrebet (39) til parallelanslaget, og skub det, indtil det rører ved savklingen.

### Kontrol

Parallelanslaget (9) skal berøre savklingen over hele klingens længde.

### Indstilling

- Løsn unbrakoskruerne (66) med den medfølgende unbrakonøgle (21).
- Bevæg forsigtigt parallelanslaget (9), indtil det berører savklingen over hele klingens længde.
- Hold parallelslaget i denne stilling, og tryk spændegrebet (39) ned igen.
- Spænd unbrakoskruerne (66) igen.

##

Parallelanslagets spændekraft (9) kan svækkes efter hyppig brug.

- Spænd justeringsskruen (24), til parallelanslaget kan fastgøres forsvarligt igen på savbordet.

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).
- Forskyd parallelanslaget (9) fra højre, til det berører savklingen.

### Kontrol

Luppens markering (27) skal være på linje med 0°-mærket på skalaen (2).

### Indstilling

- Løsn skruen (67) med en stjerneskruetrækker, og indstil vinkelviseren langs med 0-mm-mærket.

##

### Kontrol

Forsiden af bordindsatsen (25) skal flugte med eller være en smule under savbordet, og bagsiden skal flugte med eller være en smule over savbordet.

### Indstilling

- Fjern bordindsatsen (25).
- Indstil vha. unbrakonøglen (21) det rigtige niveau for de fire justeringsskruer (68).