# Tehnički podaci

Stona kružna testera |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1800 | 1800 | 1650
Nominalni napon | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencija | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Graničnik struje pri pokretanju |  | ● | ● | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II
Dimenzije (uključujući odvojive elemente uređaja)
Širina x dubina x visina | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere | mm | 254 | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/razmetanje zuba | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Prečnik otvora | mm | 30 | 30 | 30

Stona kružna testera |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nominalna ulazna snaga | W | 1800 | 1800
Nominalni napon | V | 220–240 | 220
Frekvencija | Hz | 50/60 | 60
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 3650 | 3650
Graničnik struje pri pokretanju |  | ● | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije (uključujući odvojive elemente uređaja)
Širina x dubina x visina | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere | mm | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/razmetanje zuba | mm | > 2,4 | > 2,4
Prečnik otvora | mm | 25,4 | 25,4

Maksimalne dimenzije radnog komada: videti Maksimalne dimenzije radnog komada

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Uređaj ispunjava zahteve standarda IEC 61000-3-11 i podleže uslovnom povezivanju. Uređaj može dovesti do povremenih fluktuacija napona zbog nepovoljnih uslova napajanja. Impedansa ovog uređaja je podešena kao Zstvarna = 0,048 Ω. Korisnik mora voditi računa da tačka priključka, sa impedansom Zmaks., na koju će se priključiti uređaj ispunjava zahteve za impedansu: Zstvarna ≥ Zmaks.. Ako je Zmaks. nepoznata, odredite Zmaks. uz konsultacije sa dobavljačem mrežnog napajanja ili nadležnim organom za napajanje električnom energijom.