# Transportna i radna pozicija lista testere

## Transportna pozicija

- Uklonite zaštitni poklopac (6), uklonite umetak za sto (25) i pozicionirajte rascepni klin (7) u najnižem položaju. Ponovo umetnite umetak za sto (25).
- Ručicu (18) obrćite suprotno smeru obrtanja kazaljke na satu, dok se zupci lista testere (26) ne nađu ispod stola za testerisanje (8).
- Gurnite proširenje stola za testerisanje (13) sasvim unutra.
  Pritisnite zateznu dršku (15) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.

## Radna pozicija

- Pozicionirajte rascepni klin (7) u najvišem položaju neposredno iznad sredine lista testere, ubacite podlogu za sto (25) i montirajte zaštitni poklopac (6).
- Polugu (18) obrćite u pravcu obrtanja kazaljke na satu, dok se gornji zupci lista testere (26) ne nađu oko 3 − 6 mm iznad radnog komada.