# Technické údaje

Stolová okružná píla |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Menovitý príkon | W | 1 800 | 1 800 | 1 650
Menovité napätie | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Voľnobežné otáčky | ot/min | 3 650 | 3 650 | 3 650
Obmedzenie rozbehového prúdu |  | ● | ● | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II
Rozmery (vrátane odoberateľných prvkov náradia)
Šírka × hĺbka × výška | mm | 640 × 706 × 330 | 640 × 706 × 330 | 640 × 706 × 330
Rozmery vhodných pílových listov
Priemer pílového listu | mm | 254 | 254 | 254
Hrúbka tela listu | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Priemer otvoru pílového listu | mm | 30 | 30 | 30

Stolová okružná píla |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Menovitý príkon | W | 1 800 | 1 800
Menovité napätie | V | 220–240 | 220
Frekvencia | Hz | 50/60 | 60
Voľnobežné otáčky | ot/min | 3 650 | 3 650
Obmedzenie rozbehového prúdu |  | ● | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Trieda ochrany |  | / II | / II
Rozmery (vrátane odoberateľných prvkov náradia)
Šírka × hĺbka × výška | mm | 640 × 706 × 330 | 640 × 706 × 330
Rozmery vhodných pílových listov
Priemer pílového listu | mm | 254 | 254
Hrúbka tela listu | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov | mm | > 2,4 | > 2,4
Priemer otvoru pílového listu | mm | 25,4 | 25,4

Maximálne rozmery obrobku: pozri Maximálne rozmery obrobku

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

Prístroj spĺňa požiadavky normy ČSN EN IEC 61000-3-11 a môže byť predmetom podmienečného pripojenia. Za nepriaznivých napájacích podmienok môže prístroj spôsobiť občasné výkyvy napätia. Impedancia tohto prístroja je stanovená na Zactual = 0,048 Ω. Používateľ musí overiť, že pripojovací bod s impedanciou Zmax, do ktorého bude prístroj zapojený, spĺňa požiadavky na impedanciu: Zactual ≥ Zmax. Pokiaľ Zmax nie je známe, určite Zmax v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo dodávateľom energií.