# Podešavanje paralelnog graničnika

Paralelni graničnik (9) se može pozicionirati levo (crna skala) ili desno (srebrna skala) od lista testere. Oznaka u lupi (27) pokazuje na skali (2) podešeno rastojanje paralelnog graničnika od lista testere.
Pozicionirajte paralelni graničnik na željenu stranu lista testere.

## Podešavanje paralelnog graničnika
pri neizvučenom stolu za testerisanje

- Otpustite zateznu dršku (39) paralelnog graničnika (9). Pomerajte paralelni graničnik dok se oznaka u lupi (27) ne pojavi na željenom rastojanju od lista testere.
  Pri neizvučenom stolu za testerisanje važi donji natpis na srebrnoj skali (2).
- Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (39) nadole.

## Podešavanje paralelnog graničnika
pri izvučenom stolu za testerisanje (videti sliku D)

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista testere.
  Pomerajte paralelni graničnik dok se oznaka ne pojavi u lupi (27) na donjoj skali 26 cm.
  Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (39) nadole.
- Povucite zateznu dršku (15) za proširenje stola za testerisanje do kraja nagore.
- Povucite proširenje stola za testerisanje (13) prema spoljnoj strani dok pokazivač rastojanja (55) na gornjoj skali ne pokaže željeno rastojanje od lista testere.
- Pritisnite zateznu dršku (15) nadole.
  Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.