# Sågning

##

- Ställ in parallellanslaget (9) på önskad sågbredd.
- Lägg arbetsstycket på sågbordet framför skyddskåpan (6).
- Lyft eller sänk sågbladet med veven (18) tills de övre tänderna på sågklingan (26) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.
- Sätt på elverktyget.
- Såga arbetsstycket med jämn matningshastighet.
  Om trycket är för kraftigt kan sågens tänder överhettas och arbetsstycket kan skadas.
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.

##

- Ställ in önskad vertikal geringsvinkel hos sågklingan.
  Vid sågklinga som lutar till vänster måste parallellanslaget (9) vara till höger om sågklingan.
- Följ arbetsstegen enligt se Sågning i rät linje

##

- Ställ in önskad horisontell geringsvinkel på vinkelanslaget (3).
- Lägg arbetsstycket mot profilskenan (28).
  Profilen får inte befinna sig i snittlinjen. Lossa i detta fall den räfflade muttern (57) och förskjut profilskenan.
- Lyft eller sänk sågbladet med veven (18) tills de övre tänderna på sågklingan (26) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.
- Sätt på elverktyget.
- Tryck med ena handen arbetsstycket mot profilskenan (28) och skjut vinkelanslaget med andra handen på låsknappen (53) långsamt framåt i styrspåret (5).
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.