# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

L’aspirazione polvere/aspirazione trucioli può venire bloccata da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavorazione.

- Spegnere l’elettroutensile ed estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

- Al fine di evitare eventuali pericoli di incendio durante il taglio dell’alluminio, svuotare l’espulsione dei trucioli e non utilizzare alcuna aspirazione trucioli.

## Svuotare l’espulsione dei trucioli (vedi figura g)

Per la rimozione di residui del pezzo in lavorazione e di trucioli di grandi dimensioni è possibile svuotare l’espulsione dei trucioli (31).

- Spegnere l’elettroutensile e staccare la spina di rete dalla presa di corrente.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Allentare la vite di fissaggio (45) con la chiave per viti ad esagono cavo (21).
- Estrarre l’espulsione dei trucioli (31) e rimuovere i residui del pezzo in lavorazione ed i trucioli.
- Montare di nuovo l’espulsione dei trucioli sull’elettroutensile.

## Aspirazione esterna (vedere figura h)

Utilizzare l’adattatore per aspirazione fornito in dotazione (32), per collegare un aspirapolvere all’espulsione dei trucioli (31).

- Inserire saldamente l’adattatore per l’aspirazione (32) ed il tubo flessibile dell’aspirapolvere.

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o asciutte.