# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Ranura guía para tope paralelo
(2) | Escala de separación entre la hoja de sierra y tope paralelo
(3) | Tope angular
(4) | Cavidades
(5) | Ranura guía del tope para ángulos
(6) | Cubierta protectora
(7) | Cuña separadora
(8) | Mesa de corte
(9) | Tope paralelo
(10) | Ranura guía en V en la mesa de corte para el tope paralelo
(11) | Taladros de sujeción
(12) | Asa de transporte
(13) | Ampliación de la mesa de corte
(14) | Lengüeta de sujeción a la mesa de trabajo GTA 600
(15) | Palanca de enclavamiento para ampliación de mesa de corte
(16) | Palanca de bloqueo del ángulo de inglete vertical
(17) | Volante
(18) | Manivela para subir y bajar la hoja de sierra
(19) | Tapa de seguridad del interruptor de conexión/desconexión
(20) | Llave macho hexagonal (2 mm)
(21) | Llave macho hexagonal (5 mm)
(22) | Llave anular (23 mm)
(23) | Bastón de empuje
(24) | Tornillo de ajuste de la fuerza de aplicación del tope paralelo
(25) | Inserto de la mesa
(26) | Hoja de sierra
(27) | Lupa
(28) | Regleta
(29) | Portacables
(30) | Grapa retén para el almacenamiento del tope paralelo auxiliar
(31) | Expulsor de virutas
(32) | Adaptador para aspiración de polvo
(33) | Soporte para el almacenamiento de la cubierta protectora
(34) | Palanca de sujeción de la cuña separadora
(35) | Espigas de posicionamiento para la cuña separadora
(36) | Entalladuras para el inserto de la mesa
(37) | Palanca de sujeción de la cubierta protectora
(38) | Pernos guía de la cubierta protectora
(39) | Palanca de enclavamiento del tope paralelo
(40) | Guía en V del tope paralelo
(41) | Tope paralelo auxiliar
(42) | Set de fijación "tope paralelo adicional"
(43) | Carril guía del tope para ángulos
(44) | Set de fijación "regleta"
(45) | Tornillo de sujeción de la boca de aspiración de virutas
(46) | Tuerca de sujeción
(47) | Palanca de retención del husillo
(48) | Brida de apriete
(49) | Husillo portaútiles
(50) | Brida de apoyo
(51) | Indicador de ángulos (vertical)
(52) | Escala para ángulos de inglete (vertical)
(53) | Mango de bloqueo para ángulos de inglete discrecionales (horizontal)
(54) | Indicador de ángulos del tope para ángulos
(55) | Indicador de separación de mesa de corte
(56) | Botón de conexión
(57) | Tuerca moleteada de la regleta
(58) | Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 0°
(59) | Tope para el ángulo de inglete de 0° (vertical)
(60) | Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
(61) | Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 45°
(62) | Tope para el ángulo de inglete de 45° (vertical)
(63) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) delanteros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
(64) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) traseros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
(65) | Tornillo para el índice de la escala de la mesa de corte
(66) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) para ajustar el paralelismo del tope paralelo
(67) | Tornillo para el índice de la escala del tope paralelo
(68) | Tornillos de ajuste para el inserto de la mesa
(69) | Soporte para el almacenamiento del set de fijación "tope paralelo auxiliar"
(70) | Grapa retén para el almacenamiento del adaptador de aspiración
(71) | Tuerca de sujeción para la llave anular y para colgar el bastón de empuje
(72) | Soporte para el almacenamiento de la llave macho hexagonal
(73) | Grapa retén para el almacenamiento del tope para ángulos