# Indstilling af parallelanslag

Parallelanslaget (9) kan anbringes til venstre (sort skala) eller højre (sølvfarvet skala) for savklingen. Markeringen i luppen (27) viser den indstillede afstand mellem parallelanslaget og savklingen på skalaen (2).
Placer parallelanslaget på den ønskede side af savklingen .

## Indstilling af parallelanslag,
hvis savbord ikke er trukket ud

- Løsn spændegrebet (39) til parallelanslaget (9). Forskyd parallelanslaget, til markeringen i luppen (27) viser den ønskede afstand til savklingen.
  Er savbordet ikke trukket ud, gælder den nederste skrift på den sølvfarvede skala (2).
- Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (39) ned igen.

## Indstilling af parallelanslag
ved udtrukket savbord (se billede D)

- Positionér parallelanslaget til højre for savklingen.
  Forskyd parallelanslaget, til markeringen i luppen (27) på den nederste skala viser 26 cm.
  Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (39) ned igen.
- Træk spændegrebet (15) til savbordsudvidelse helt op.
- Træk savbordsudvidelsen (13) ud, til afstandsviseren (55) viser den ønskede afstand til savklingen på den øverste skala.
- Tryk spændegrebet (15) nedad.
  Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.