# Funcionamento

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra
Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical e horizontal
Aumentar a mesa de serrar
Ajustar o limitador paralelo
Ajustar limitador paralelo adicional
Ajustar a cunha abridora
Colocando em funcionamento
Indicações de trabalho
Serrar
Verificar e ajustar as definições básicas
Armazenamento e transporte