# Технически данни

Настолна циркулярна машина |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Номинална консумирана мощност | W | 1800 | 1800 | 1650
Номинално напрежение | V | 220–240 | 230 | 110
Честота | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Обороти на празен ход | min–1 | 3650 | 3650 | 3650
Ограничение на пусковия ток |  | ● | ● | ●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Клас на защита |  | / II | / II | / II
Размери (включително елементите, които могат да се демонтират)
Широчина х дълбочина х височина | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск | mm | 254 | 254 | 254
Дебелина на тялото на диска | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Мин. дебелина на зъбите/чапраз | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Диаметър на отвора на диска | mm | 30 | 30 | 30

Настолна циркулярна машина |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Номинална консумирана мощност | W | 1800 | 1800
Номинално напрежение | V | 220–240 | 220
Честота | Hz | 50/60 | 60
Обороти на празен ход | min–1 | 3650 | 3650
Ограничение на пусковия ток |  | ● | ●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Клас на защита |  | / II | / II
Размери (включително елементите, които могат да се демонтират)
Широчина х дълбочина х височина | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск | mm | 254 | 254
Дебелина на тялото на диска | mm | < 2,2 | < 2,2
Мин. дебелина на зъбите/чапраз | mm | > 2,4 | > 2,4
Диаметър на отвора на диска | mm | 25,4 | 25,4

Максимални размери на детайла: вж. Максимални размери на обработваните детайли

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.

Устройството отговаря на изискванията на IEC 61000-3-11 и е обект на условно свързване. Устройството може да доведе до временни колебания в напрежението при неблагоприятни условия на електрозахранване. Импедансът на това устройство е настроен на Zactual = 0,048 Ω. Потребителят трябва да гарантира, че точката на свързване с импеданс Zmax, към която устройството трябва да се включи, отговаря на изискването за импеданс: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е неизвестно, определете Zmax при консултация с електрозахранващата компания или отговорния орган.