# Põhiseadete kontrollimine ja muutmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Seadke saeketta vertikaalne kaldenurk 0°.
- Eemaldage kaitsekate (6).

### Kontrollige (vt joonist J1)

- Seadke nurgamõõdik väärtusele 90° ja asetage saelauale (8).

Nurgamõõdiku haar peab saekettaga (26) täies pikkuses ühtima.

### Seadmine (vt joonist J2)

- Vabastage kruvi (58). Nii saab 0°-juhikut (59) nihutada.
- Vabastage lukustushoob (16).
- Lükake käsiratast (17) vastu 0°-piirikut, kuni nurgamõõdiku haar on saekettaga täies pikkuses ühetasa.
- Hoidke käsiratast selles asendis ja fikseerige lukustushoob (16).
- Pingutage uuesti kruvi (58).

Kui kaldenurganäidik (51) ei ole seadmise järel skaala (52) 0°-märgistuse kohal, keerake kruvi (60) tavalise ristpeakruvikeerajaga lahti ja seadke kaldenurga näidik 0°-märgistusele.

Korrake ülalnimetatud töökäike vertikaalse kaldenurga seadmiseks 45° (kruvi (61)vabastamine; 45°-juhiku nihutamine (62)). Kaldenurga näidikut (51) ei tohi sealjuures uuesti nihutada.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Eemaldage kaitsekate (6).

### Kontrollimine

- Märgistage pliiatsiga esimene vasak saehammas, mida on näha taga vaheplaadi kohal.
- Seadke nurgamõõdik väärtusele 90° ja asetage see juhtsoone (5) servale.
- Nihutage nurgamõõdiku haara seni, kuni see puudutab tähistatud saehammast, ning tehke kindlaks saeketta ja juhtsoone vaheline kaugus.
- Keerake saeketast seni, kuni märgistatud hammas on ees vaheplaadi kohal.
- Nihutage nurgakaliibrit piki juhtsoont kuni märgistatud saehambani.
- Mõõtke saeketta ja juhtsoone vaheline kaugus uuesti ära.

Mõlemad mõõtetulemused peavad olema identsed.

### Seadmine

- Vabastage sisekuuskantkruvid (63) ees saeketta all ja sisekuuskantkruvid (64) taga saeketta all kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (21).
- Liigutage saeketast ettevaatlikult, kuni see on juhtsoonega (5) paralleelne.
- Keerake kõik kruvid (63) ja (64) uuesti kinni.

##

- Asetage paralleeljuhik saekettast paremale.
  Nihutage paralleeljuhikut, kuni märgistus luubis (27) näitab alumisel skaalal 26 cm.
  Fikseerimiseks vajutage kinnituspide (39) uuesti alla.
- Tõmmake kinnituspide (15) täiesti üles ja tõmmake saepingi laiendus (13) lõpuni välja.

### Kontrollimine

Vahemaa näidiku (55) näit ülemisel skaalal (2) peab olema samasugune nagu märgistus luubil (27) alumisel skaalal (2).

### Seadmine

- Tõmmake saepingi laiendus (13) lõpuni välja.
- Vabastage kruvi (65) ristpeakruvikeerajaga laht ja rihtige vahemaa näidik (55) välja piki 26-cm-tähistust ülemisel skaalal (2).

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Eemaldage kaitsekate (6).
- Vabastage paralleeljuhiku pingutushoob (39) ja lükake seda seni, kuni see puudutab saeketast.

### Kontrollimine

Paralleeljuhik (9) peab saeketast kogu pikkuses puudutama.

### Seadmine

- Vabastage kõik sisekuuskantkruvid (66) kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (21).
- Liigutage ettevaatlikult paralleeljuhikut (9), kuni see puudutab kogu pikkuses saeketast.
- Hoidke paralleeljuhikut selles asendis ja vajutage pingutushoob (39) uuesti alla.
- Keerake kõik kuuskantkruvid (66) uuesti kinni.

##

Paralleeljuhiku (9) pingutusjõud võib pärast sagedast kasutamist järgi anda.

- Pingutage justeerimiskruvi (24) nii kaua, kuni paralleeljuhiku saab jälle tugevalt kinnitada saepingile.

##

- Viige elektritööriist tööasendisse.
- Eemaldage kaitsekate (6).
- Nihutage paralleeljuhikut (9) paremalt, kuni see puudutab saeketast.

### Kontrollimine

Luubi (27) markeering peab olema ühel joonel 0-mm-tähistusega skaalal (2).

### Seadmine

- Keerake kruvi (67) ristpeakruvikeerajaga lahti ja rihtige markeering piki 0-mm-märki välja.

##

### Kontrollimine

Vaheplaadi (25) esikülg peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut madalamal, tagakülg peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut kõrgemal.

### Seadmine

- Eemaldage vaheplaat (25).
- Reguleerige sisekuuskantvõtmega (21) välja nelja justeerimiskruvi (68) õige tase.