# Operación

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Posición de transporte y trabajo del disco de sierra
Ajuste de los ángulos de inglete vertical y horizontal
Ampliación de la mesa de corte
Ajuste del tope paralelo
Ajuste del tope paralelo auxiliar
Ajuste de la cuña separadora
Puesta en marcha
Instrucciones para la ‌operación
Serrado
Comprobación y reajuste del ajuste básico
Almacenaje y transporte