# Хранение и транспортировка

## Хранение деталей электроинструмента (см. рис. O1−O5)

Для хранения Вы можете надежно зафиксировать определенные детали электроинструмента на электроинструменте.

- Снимите дополнительный параллельный упор (41) с параллельного упора (9).
- Вставьте все незакрепленные детали электроинструмента в соответствующие магазины на корпусе (см. нижеследующую таблицу).

Рис. | Деталь электроинструмента | Магазин
--- | --- | ---
O1 | Защитный кожух | подвесьте в выемку держателя (33) и закрепите зажимным рычагом (37)
O2 | Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор» (42) | вставьте в крепления (69)
O2 | Адаптер пылеудаления (32) | вставьте в крепежные скобы (70)
O3 | Кольцевой гаечный ключ (22) | закрепите с помощью крепежных гаек (71) в магазине для хранения инструментов
O3 | Толкатель (23) | повесьте за крепежные гайки (71) и закрепите, сдвинув в сторону
O4 | Параллельный упор (9) | поверните, вставьте снизу в направляющие и зафиксируйте зажимную рукоятку (39)
O5 | Ключ-шестигранник (21) Ключ-шестигранник (20) | вставьте в крепления (72)
O5 | Угловой упор (3) | вставьте в крепежные скобы (73)
O5 | Дополнительный параллельный упор (41) | вставьте в крепежные скобы (30) (короткой стороной вверх; длинной стороной вниз)

## Перенос электроинструмента

Перед транспортировкой электроинструмента выполните следующее:

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Демонтируйте все принадлежности, которые не закрепляются прочно на электроинструменте.
  Переносите пильные диски, которыми вы не пользуетесь, по возможности в закрытых емкостях.
- Сдвиньте расширитель стола (13) до упора в направлении центра стола и прижмите зажимную рукоятку (15) вниз, чтобы зафиксировать ее.
- Намотайте сетевой кабель на скобу для крепления кабеля (29).
- Для поднятия и транспортировки электроинструмента используйте ручки для переноса (12).

- Переносите электроинструмента, взявшись за транспортировочные приспособления, никогда не используйте для этих целей защитные устройства.