# Uzsākot lietošanu

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

##

- Paceliet augšup ieslēdzēja drošības vāciņu (19).
- Lai iedarbinātu elektroinstrumentu, nospiediet zaļo ieslēgšanas taustiņu (56).
- No jauna nolaidiet lejup ieslēdzēja drošības vāciņu (19).

##

- Nospiediet ieslēdzēja drošības vāciņu (19).

##

Elektroinstrumentā tiek izmantots tā saucamais nulles sprieguma ieslēdzējs, kas novērš tā patvaļīgu atkārtotu ieslēgšanos pēc pārtraukuma elektrobarošanas padevē (piemēram, pēc kontaktdakšas atvienošanas no barojošā elektrotīkla elektroinstrumenta darbības laikā).
Lai pēc tam no jauna iedarbinātu elektroinstrumentu, jānospiež zaļais ieslēgšanas taustiņš (56).