# Fűrészelés

##

- Állítsa be a (9) párhuzamvezetőt a kívánt vágási szélességre.
- Tegye fel a munkadarabot a fűrészasztalra a (6) védőburkolat elé.
- Emelje fel vagy eressze le a fűrészlapot a (18) forgatókarral annyira, hogy a (26) fűrészlap felső fogai kb. 3 − 6 mm-rel legyenek a munkadarab felett.
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Tolja keresztül egyenletes előtolással a fűrészfejet a munkadarabon.
  Ha túl nagy nyomást alkalmaz, a fűrészlap csúcsai túlhevülhetnek és a munkadarab megrongálódhat.
- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.

##

- Állítsa be a fűrészlap kívánt sarkalószögét.
  Balra elforgatott fűrészlap esetén a (9) párhuzamvezetőnek a fűrészlaptól jobbra kell elhelyezkednie.
- Hajtsa végre a következő szakaszban leírt munkavégzési lépéseket: lásd Egyenes vágások végrehajtása

##

- Állítsa be a (3) szögvezetőn a kívánt vízszintes sarkalószöget.
- Tolja hozzá a munkadarabot a (28) profilsínhez.
  A profilnak nem szabad a vágási vonalban lennie. Lazítsa ki ebben az esetben a (57) recézett anyát és tolja el a profilsínt.
- Emelje fel vagy eressze le a fűrészlapot a (18) forgatókarral annyira, hogy a (26) fűrészlap felső fogai kb. 3 − 6 mm-rel legyenek a munkadarab felett.
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Nyomja az egyik kezével hozzá a munkadarabot a (28) profilsínhez és tolja el lassan a másik kezével az állítható szögű ütközőt a (53) rögzítőgombnál fogva a (5) vezetőhoronyban előre.
- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.