# Tárolás és szállítás

## A készülék részeinek tárolása (lásd a O1 – O5 ábrát)

A tároláshoz az elektromos kéziszerszám lehetőséget nyújt a készülék egyes alkatrészeinek biztonságos rögzítésére.

- Válassza le a (41) kiegészítő párhuzamvezetőt a (9) párhuzamvezetőről.
- Dugja be a készülék valamennyi nem felerősített alkatrészét a házon található tárolórekeszbe (lásd az alábbi táblázatot).

Ábra | Készülék-alkatrész | Tárolódepó
--- | --- | ---
O1 | védőburkolat | akassza be a (33) tartó mélyedésébe és a (37) rögzítőkarral szorosra húzza meg
O2 | Rögzítőkészlet (42) „Kiegészítő párhuzamvezető“ | pattintsa be a (69) tartókba
O2 | (32) elszívó-adapter | tolja be a (70) tartókapcsokba
O3 | (22) gyűrűskulcs | rögzítse a (71) rögzítőanyával a szerszámtárban
O3 | (23) tolófa | akassza fel a (71) rögzítőanya fölé, majd eltolással rögzítse
O4 | (9) párhuzamvezető | fordítsa meg, akassza be alulról a vezetősínekbe és a (39) szorító fogantyúval rögzítse
O5 | (21) belső hatlapos csavarkulcs (20) belső hatlapos csavarkulcs | tolja be a (72) tartókba
O5 | (3) szögvezető | tolja be a (73) tartókapcsokba
O5 | (41) kiegészítő párhuzamvezető | tolja be a (30) tartókapcsokba (a rövid oldal felfelé mutat; a hosszú oldal hátrafelé mutat)

## Az elektromos kéziszerszám felemelése és szállítása

Az elektromos kéziszerszám szállítása előtt hajtsa végre a következő lépéseket:

- Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítson el minden olyan tartozék alkatrészt, amelyet nem lehet szorosan rögzítve felszerelni az elektromos kéziszerszámra.
  A nem használt fűrészlapokat a szállításhoz, ha lehetséges, egy zárt ládában tárolja.
- Teljesen tolja be a (13) fűrészasztal szélességnövelő lapot és a rögzítéshez nyomja le a (15) szorító fogantyút.
- Csavarja fel a hálózati tápvezetéket a (29) kábeltartó köré.
- A berendezés felemeléséhez vagy szállításához használja a (12) tartófogantyúkat.

- Az elektromos kéziszerszám szállításához mindig csak a szállításra szolgáló alkatrészeket és sohase a védőberendezéseket használja.