# نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی و افقی

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.

## تنظیم زاویه های فارسی عمودی (تیغه اره) (رجوع کنید به تصویر A)

زاویه برش فارسی عمودی را می توان در محدوده -2° تا 47° تنظیم کرد.

- اهرم قفل کننده (16) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت باز کنید.

نکته: در صورت باز شدن کامل اهرم قفل کننده، تیغه اره با نیروی جاذبه به حالتی می رود که تقریبا با ‎ 30° مطابقت دارد.

- چرخک دستی (17) را در امتداد زمینه بکشید تا نمایشگر زاویه (51) زاویه برش فارسی دلخواه را نشان دهد.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگهدارید و اهرم قفل کننده (16) را دوباره سفت کنید.

برای تنظیم سریع و دقیق زاویه‌های عمودی استاندارد ‎0° و ‎45° از طرف کارخانه نگهدارنده‌های ((59)، (62)) از پیش در نظر گرفته شده.

## تنظیم زاویه های فارسی افقی (نقاله) (رجوع کنید به تصویر B)

زاویه برش فارسی افقی را می توان در محدوده 60° تا (از طرف چپ) 60° تنظیم کرد.

- دکمه تثبیت (53) را در صورت محکم بودن، باز کنید.
- نقاله را بچرخانید تا نمایشگر زاویه (54) زاویه دلخواه را نشان دهد.
- دکمه تنظیم (53) را دوباره سفت کنید.