# Datos técnicos

## Europa

Sierra circular de mesa |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 1800 | 1800 | 1650
Tensión nominal | V | 220–240 | 230 | 110
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Limitación de la corriente de arranque |  | ● | ● | ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Clase de protección |  | / II | / II | / II
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato desmontables)
Ancho x fondo x altura | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254 | 254
Grosor del disco base | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Mín. grosor del diente/triscado | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diámetro de taladro | mm | 30 | 30 | 30

Sierra circular de mesa |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Potencia absorbida ‌nominal | W | 1800 | 1800
Tensión nominal | V | 220–240 | 220
Frecuencia | Hz | 50/60 | 60
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 3650 | 3650
Limitación de la corriente de arranque |  | ● | ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Clase de protección |  | / II | / II
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato desmontables)
Ancho x fondo x altura | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254
Grosor del disco base | mm | < 2,2 | < 2,2
Mín. grosor del diente/triscado | mm | > 2,4 | > 2,4
Diámetro de taladro | mm | 25,4 | 25,4

Tamaño máximo de la pieza de trabajo: ver Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,048 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.

## América Latina

Sierra circular de mesa |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M30 5E2‎ | ‎3 601 M30 5H2‎ | ‎3 601 M30 5D2‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 1800 | 1800 | 1700
Tensión nominal | V | 220–240 | 220–240 | 127
Frecuencia | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 3700 | 3650 | 3700
Limitación de la corriente de arranque |  | ● | ● | ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Clase de protección |  | / II | / II | / II
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato desmontables)
Ancho x fondo x altura | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254 | 254
Grosor del disco base | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Mín. grosor del diente/triscado | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diámetro de taladro | mm | 30 | 30 | 30

Tamaño máximo de la pieza de trabajo: ver Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,048 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.