# Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1) | Styrspår för parallellanslag
(2) | Skala för sågklingans avstånd till parallellanslaget
(3) | Vinkelanslag
(4) | Greppfördjupningar
(5) | Styrspår för vinkelanslag
(6) | Skyddskåpa
(7) | Klyvkniv
(8) | Sågbord
(9) | Parallellanslag
(10) | V-styrspår på sågbordet för parallellanslaget
(11) | Monteringshål
(12) | Bärhandtag
(13) | Breddning av sågbordet
(14) | Fästskena för arbetsbord GTA 600
(15) | Spänngrepp för breddning av sågbordet
(16) | Låsarm för inställning av vertikal geringsvinkel
(17) | Ratt
(18) | Vev för lyftning och sänkning av sågklingan
(19) | Säkerhetslucka för på-/av-strömbrytaren
(20) | Insexnyckel (2 mm)
(21) | Insexnyckel (5 mm)
(22) | Ringnyckel (23 mm)
(23) | Påskjutare
(24) | Justeringsskruv för parallellanslagets spännkraft
(25) | Bordinsats
(26) | Sågblad
(27) | Lupp
(28) | Profilskena
(29) | Kabelhållare
(30) | Fästklämma för förvaring av tilläggsparallellanslaget
(31) | Spånutkast
(32) | Utsugsadapter
(33) | Hållare för att förvara skyddskåpan
(34) | Spaltkilens klämspak
(35) | Positionsstift för spaltkil
(36) | Spår för bordinsats
(37) | Skyddskåpans klämspak
(38) | Skyddskåpans styrbult
(39) | Spännarm för parallellanslaget
(40) | V-gejd för parallellanslaget
(41) | Tilläggsparallellanslag
(42) | Monteringssats ”Tilläggsparallellanslag”
(43) | Styrskena för vinkelanslaget
(44) | Fästsats ”Profilskena”
(45) | Fästskruv för spånutkastet
(46) | Spännmutter
(47) | Spindellåsspak
(48) | Spännfläns
(49) | Verktygsspindel
(50) | Stödfläns
(51) | Vinkelindikator (vertikal)
(52) | Skala för geringsvinkel (vertikal)
(53) | Spärrknapp för valfri geringsvinkel (horisontal)
(54) | Vinkelindikator på vinkelanslaget
(55) | Avståndsindikator för sågbord
(56) | Till-knapp
(57) | Lättrad mutter för profilskena
(58) | Krysspårskruv för inställning av anslaget 0°
(59) | Anslag för 0°-geringsvinkel (vertikal)
(60) | Skruv för vinkelvisare (vertikal)
(61) | Krysspårskruv för inställning av anslaget 45°
(62) | Anslag för 45°-geringsvinkel (vertikal)
(63) | Insexkantskruvar (5 mm) framtill för inställning av sågbladet
(64) | Insexkantskruvar (5 mm) baktill för parallell inställning av sågklingan
(65) | Skruv för sågbordets avståndsindikator
(66) | Insexkantskruvar (5 mm) för inställning av parallellanslagets parallellitet
(67) | Skruv för parallellanslagets avståndsindikator
(68) | Justeringsskruvar för bordsinsats
(69) | Fäste för förvaring av monteringssatsen ”Tilläggsparallellanslaget”
(70) | Fästklämma för förvaring av utsugsadaptern
(71) | Fästmutter för ringnyckeln och upphängning av påskjutaren
(72) | Fäste för förvaring av insexkantnyckeln
(73) | Fästklämma för förvaring av vinkelanslaget