# التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع العدة الكهربائية.

##

- اقلب غطاء الأمان القلاب (19) نحو الأعلی.
- اضغط علی مفتاح التشغيل الأخضر لبدء التشغيل (56).
- دع غطاء الأمان (19) يسقط إلى أسفل مرة أخرى.

##

- اضغط على غطاء الأمان القلاب (19).

##

مفتاح التشغيل والإطفاء هو عبارة عن مفتاح لافلطية، وهو يمنع إعادة إدارة العدة الكهربائية من تلقاء نفسها بعد انقطاع التيار الكهربائي (سحب كابل الشبكة الكهربائية أثناء التشغيل مثلا).
لتشغيل العدة الكهربائية بعد ذلك مجددا، يجب الضغط على زر التشغيل الأخضر (56).