# Technische Daten

Tischkreissäge |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1800 | 1800 | 1650
Nennspannung | V | 220−240 | 230 | 110
Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Anlaufstrombegrenzung |  | ● | ● | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Schutzklasse |  | / II | / II | / II
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser | mm | 254 | 254 | 254
Stammblattdicke | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
min. Zahndicke/-schränkung | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Bohrungsdurchmesser | mm | 30 | 30 | 30

Tischkreissäge |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nennaufnahmeleistung | W | 1800 | 1800
Nennspannung | V | 220−240 | 220
Frequenz | Hz | 50/60 | 60
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 3650 | 3650
Anlaufstrombegrenzung |  | ● | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Schutzklasse |  | / II | / II
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser | mm | 254 | 254
Stammblattdicke | mm | < 2,2 | < 2,2
min. Zahndicke/-schränkung | mm | > 2,4 | > 2,4
Bohrungsdurchmesser | mm | 25,4 | 25,4

Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

Das Elektrowerkzeug erfüllt die Anforderungen der IEC 61000-3-11 und unterliegt einer Sonderanschlussbedingung. Das Elektrowerkzeug kann unter ungünstigen Netzbedingungen gelegentliche Spannungsschwankungen verursachen. Die Impedanz dieses Elektrowerkzeuges ist auf Zist = 0,048 Ω eingestellt. Der Benutzer muss dafür Sorge tragen, dass der Anschlusspunkt mit der Impedanz Zmax, an dem das Elektrowerkzeug angeschlossen werden soll, die folgende Impedanzanforderung erfüllt: Zist ≥ Zmax. Wenn Zmax unbekannt ist, muss Zmax in Abstimmung mit dem Netzbetreiber oder der zuständigen Behörde ermittelt werden.