# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Vezetőhorony a párhuzamvezető számára
(2) | A fűrészlap és a párhuzamvezető közötti távolságot jelző skála
(3) | Szögvezető
(4) | Fogóvájatok
(5) | Vezetőhorony a szögvezető számára
(6) | Védőburkolat
(7) | Hasítóék
(8) | Fűrészasztal
(9) | Párhuzamvezető
(10) | V-keresztmetszetű vezetőhorony a fűrészasztalon a párhuzamvezető számára
(11) | Szerelőfuratok
(12) | Fogantyú
(13) | Fűrészasztal szélességnövelő lap
(14) | Rögzítőpánt a GTA 600 munkaasztalhoz
(15) | Szorító fogantyú a fűrészasztal szélességnövelő lap számára
(16) | Reteszelőkar a függőleges sarkalószög beállítására
(17) | Kézikerék
(18) | Forgatókar a fűrészlap felemelésére és lesüllyesztésére
(19) | A be-/kikapcsoló biztonsági fedele
(20) | Belső hatlapos csavarkulcs (2 mm)
(21) | Belső hatlapos csavarkulcs (5 mm)
(22) | Gyűrűskulcs (23 mm)
(23) | Tolófa
(24) | Szabályozócsavar a párhuzamvezető feszítőerejének beállítására
(25) | Asztalbetét
(26) | Fűrészlap
(27) | Nagyítóüveg
(28) | Profilsín
(29) | Kábeltartó
(30) | Tartókapocs a kiegészítő párhuzamvezető tárolására
(31) | Forgácskivető
(32) | Elszívó-adapter
(33) | Tartó a védőburkolat tárolására
(34) | A feszítőék rögzítőkarja
(35) | Helyzetbeállító csapok a feszítőék számára
(36) | Bemélyedések az asztalbetét számára
(37) | Védőburkolat rögzítőkar
(38) | Védőburkolat vezetőcsap
(39) | A párhuzamvezető szorító fogantyúja
(40) | A párhuzamvezető V-vezetőeleme
(41) | Kiegészítő párhuzamvezető
(42) | „Kiegészítő párhuzamvezető“ rögzítőkészlet
(43) | Vezetősín a szögvezető számára
(44) | „Profilsín“ rögzítőkészlet
(45) | A forgácskivető rögzítőcsavarja
(46) | Befogó anya
(47) | Orsóreteszelő kar
(48) | Befogó karima
(49) | Szerszámtengely
(50) | Felfogó karima
(51) | Szögkijelző (függőleges)
(52) | Sarokillesztési szög skála (függőleges)
(53) | Rögzítőgomb tetszőleges sarkalószögek beállításához (vízszintes)
(54) | Az állítható szögű ütköző szögkijelzője
(55) | A fűrészasztal távolságjelzője
(56) | BE-gomb
(57) | A profilsín recézett anyája
(58) | Kereszthornyos csavar a 0°-os ütköző beállítására
(59) | 0° sarkalószögű ütköző (függőleges)
(60) | Szögmérő csavar (függőleges)
(61) | Kereszthornyos csavar a 45°-os ütköző beállítására
(62) | 45° sarkalószögű ütköző (függőleges)
(63) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) elöl a fűrészlap párhuzamosságának beállítására
(64) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) hátul a fűrészlap párhuzamosságának beállítására
(65) | A fűrészasztal távolságjelzőjének csavarja
(66) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) a párhuzamvezető párhuzamosságának beállítására
(67) | A párhuzamvezető távolságjelzőjének csavarja
(68) | Szabályozócsavarok az asztalbetét számára
(69) | Tartó a „Kiegészítő párhuzamvezető" rögzítőkészlet tárolására
(70) | Tartókapocs az elszívó adapter tárolására
(71) | Rögzítőanya a gyűrűskulcshoz és a tolófa felakasztásához
(72) | Tartó a belső hatlapos csavarkulcs tárolására
(73) | Tartókapocs a szögvezető tárolására