# 수직 및 수평 마이터 각도 설정하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.

## 수직 마이터 각도 설정하기(톱날)(그림 A 참조)

수직 마이터 각도는 -2° ~ 47° 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 레버 (16) 를 시계 반대 방향으로 푸십시오.

지침: 잠금 레버가 완전히 풀리게 되면 톱날이 중력으로 인해 약 30°에 해당하는 위치로 기울어집니다.

- 핸드휠 (17) 을 각도 표시기 (51) 에 원하는 수직 마이터 각도가 보일 때까지 연결부를 따라 당기거나 누르십시오.
- 핸드휠을 이 위치에서 꽉 잡고 잠금 레버 (16) 를 다시 조입니다.

수직 표준 각도인 0°와 45°를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 공장에서 설정된 스토퍼((59), (62))가 있습니다.

## 수평 마이터 각도 설정하기(각도 스토퍼)(그림 B 참조)

수평 마이터 각도는 60° (좌측) ~ 60° (우측) 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 손잡이 (53) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 각도 표시기 (54) 에 원하는 마이터 각도가 보일 때까지 각도 스토퍼를 돌리십시오.
- 잠금 손잡이 (53) 를 다시 조이십시오.