# Grundeinstellungen prüfen und einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Stellen Sie einen vertikalen Gehrungswinkel des Sägeblatts von 0° ein.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (6).

### Überprüfen (siehe Bild J1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und stellen Sie sie auf den Sägetisch (8).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sägeblatt (26) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild J2)

- Lösen Sie die Schraube (58). Damit kann der 0°-Anschlag (59) verschoben werden.
- Lösen Sie den Arretierhebel (16).
- Schieben Sie das Handrad (17) gegen den 0°-Anschlag, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Halten Sie das Handrad in dieser Stellung und ziehen Sie den Arretierhebel (16) wieder fest.
- Ziehen Sie die Schraube (58) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (51) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (52) ist, lösen Sie die Schraube (60) mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.

Wiederholen Sie die obengenannten Arbeitsschritte entsprechend für den vertikalen Gehrungswinkel von 45° (Lösen der Schraube (61); Verschieben des 45°-Anschlags (62)). Der Winkelanzeiger (51) darf dabei nicht wieder verstellt werden.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (6).

### Überprüfen

- Markieren Sie mit einem Bleistift den ersten linken Sägezahn, der hinten über dem Tischeinsatz sichtbar ist.
- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und legen Sie sie an die Kante der Führungsnut (5).
- Verschieben Sie den Schenkel der Winkellehre, bis er den markierten Sägezahn berührt, und lesen Sie den Abstand zwischen Sägeblatt und Führungsnut ab.
- Drehen Sie das Sägeblatt, bis der markierte Zahn vorne über dem Tischeinsatz steht.
- Verschieben Sie die Winkellehre entlang der Führungsnut bis zum markierten Sägezahn.
- Messen Sie wieder den Abstand zwischen Sägeblatt und Führungsnut.

Die beiden gemessenen Abstände müssen identisch sein.

### Einstellen

- Lösen Sie die Innensechskantschrauben (63) vorne unter dem Sägetisch und die Innensechskantschrauben (64) hinten unter dem Sägetisch mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (21).
- Bewegen Sie vorsichtig das Sägeblatt, bis es parallel zur Führungsnut (5) steht.
- Ziehen Sie alle Schrauben (63) und (64) wieder fest.

##

- Positionieren Sie den Parallelanschlag rechts vom Sägeblatt.
  Verschieben Sie den Parallelanschlag, bis die Markierung in der Lupe (27) auf der unteren Skala 26 cm anzeigt.
  Zum Feststellen drücken Sie den Spanngriff (39) wieder nach unten.
- Ziehen Sie den Spanngriff (15) ganz nach oben und ziehen Sie die Sägetischverbreiterung (13) bis zum Anschlag nach außen.

### Überprüfen

Der Abstandsanzeiger (55) muss auf der oberen Skala (2) den identischen Wert wie die Markierung in der Lupe (27) auf der unteren Skala (2) anzeigen.

### Einstellen

- Ziehen Sie die Sägetischverbreiterung (13) bis zum Anschlag nach außen.
- Lösen Sie die Schraube (65) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten Sie den Abstandsanzeiger (55) entlang der 26-cm-Marke der oberen Skala (2) aus.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (6).
- Lösen Sie den Spanngriff (39) des Parallelanschlags und verschieben Sie ihn, bis er das Sägeblatt berührt.

### Überprüfen

Der Parallelanschlag (9) muss das Sägeblatt auf der ganzen Länge berühren.

### Einstellen

- Lösen Sie die Innensechskantschrauben (66) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (21).
- Bewegen Sie vorsichtig den Parallelanschlag (9), bis er auf der ganzen Länge das Sägeblatt berührt.
- Halten Sie den Parallelanschlag in dieser Stellung und drücken Sie den Spanngriff (39) wieder nach unten.
- Ziehen Sie die Innensechskantschrauben (66) wieder fest.

##

Die Spannkraft des Parallelanschlags (9) kann nach häufigem Gebrauch nachlassen.

- Ziehen Sie die Justierschraube (24) solange an, bis der Parallelanschlag wieder fest auf dem Sägetisch fixiert werden kann.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (6).
- Verschieben Sie den Parallelanschlag (9) von rechts, bis er das Sägeblatt berührt.

### Überprüfen

Die Markierung der Lupe (27) muss in einer Linie mit der 0-mm-Marke der Skala (2) sein.

### Einstellen

- Lösen Sie die Schraube (67) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten Sie die Markierung entlang der 0-mm-Marke aus.

##

### Überprüfen

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (25) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

### Einstellen

- Entfernen Sie den Tischeinsatz (25).
- Stellen Sie mit dem Innensechskantschlüssel (21) das richtige Niveau der vier Justierschrauben (68) ein.