# Ampliación de la mesa de corte

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá soportarse convenientemente.

## Ampliación de la mesa de corte (ver figura C)

La ampliación de la mesa de corte (13) prolonga la mesa de corte (8) hacia la derecha 625 mm como máximo.

- Tire de la palanca de enclavamiento (15) de la prolongación de la mesa de corte hacia arriba por completo.
- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (13) hasta alcanzar la longitud deseada hacia fuera.
- Presione la palanca de enclavamiento (15) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.