# Volume de fornecimento

Antes de usar a ferramenta elétrica pela primeira vez, verifique se todas as peças listadas abaixo foram fornecidas:

- Serra de mesa com disco de serra montado (26) e cunha abridora (7)
- Limitador angular (3)
- Trilho de perfil (28)
- Conjunto de fixação para "trilho de perfil" (44)(chapa guia, porca serrilhada, parafuso, arruela)
- Limitador paralelo (9)
- Limitador paralelo adicional (41)
- Conjunto de fixação para "limitador paralelo adicional" (42)(3 parafusos de fixação, 3 arruelas, 3 porcas de orelhas)
- Cobertura de proteção (6)
- Chave sextavada interior (21)
- Chave sextavada interior (20)
- Chave anular (22)
- Bastão de empurrar (23)
- Complemento de mesa (25)
- Adaptador de aspiração (32)

Nota: Verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos.
Antes de usar a ferramenta elétrica, verifique cuidadosamente os dispositivos de proteção e peças quanto ao funcionamento correto e eventuais danos. Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e não ficam presas ou se há peças danificadas. Todas as peças devem estar bem montadas e corresponder a todas as exigências, para garantir o funcionamento ideal.
Os dispositivos de proteção e peças danificados devem ser reparados ou trocados em uma oficina especializada autorizada.