# Svarīgāko iestādījumu pārbaude un korekcija

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestatījumus.
Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši speciālie instrumenti.

Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un kvalitatīvi.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Iestatiet vertikālo zāģēšanas leņķi (zāģa asmens slīpumu) 0°.
- Noņemiet aizsargpārsegu (6).

### Pārbaude (attēls J1)

- Iestatiet uz leņķmēra leņķi 90° un novietojiet to uz zāģēšanas galda (8).

Leņķmēra mērstienim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim (26).

### Iestatīšana (attēls J2)

- Atskrūvējiet skrūvi (58). Līdz ar to kļūst iespējams pārbīdīt 0° atduri (59).
- Atbrīvojiet fiksējošo sviru (16).
- Pabīdiet rokratu (17) 0° atdures virzienā, līdz leņķmēra mērstienis visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim.
- Noturot rokratu šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo sviru (16).
- No jauna stingri pieskrūvējiet skrūvi (58).

Gadījumā, ja leņķa rādītājs (51) pēc iestatīšanas neatrodas uz vienas taisnes ar 0° atzīmi uz skalas (52), ar tirdzniecībā pieejamu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (60) un izlīdziniet leņķa rādītāju ar 0° atzīmi.

Atkārtojiet iepriekš aprakstīās darbības vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtībai 45° (atskrūvējiet skrūvi (61)un pārbīdiet pārbīdīt 45° atduri (62)). Šajā gadījumā leņķa rādītāju (51) vairs nedrīkst pārvietot.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Noņemiet aizsargpārsegu (6).

### Pārbaude

- Ar zīmuli iezīmējiet pirmo pa kreisi vērsto zāģa asmens zobu, kas ir redzams virs galda ieliktņa elektroinstrumenta mugurpusē.
- Iestatiet uz leņķmēra leņķi 90° un savietojiet tā mērstieņa malu ar vadotnes gropes (5) malu.
- Pārbīdiet leņķmēra mērstieni, līdz tas skar iezīmēto zāģa asmens zobu, un izmēriet attālumu starp zāģa asmeni un vadotnes gropi.
- Pagrieziet zāģa asmeni, līdz iezīmētais asmens zobs kļūst redzams virs galda ieliktņa elektroinstrumenta priekšpusē.
- Pārvietojiet leņķmēra mērstieni, līdz tas skar iezīmēto zāģa asmens zobu.
- Vēlreiz izmēriet attālumu starp zāģa asmeni un vadotnes gropi.

Abām izmērītajām attāluma vērtībām jābūt vienādām.

### Iestatīšana

- Atskrūvējiet sešstūra ligzdskrūves (63), kas atrodas zem zāģēšanas galda instrumenta priekšpusē, kā arī sešstūra ligzdskrūves (64), kas atrodas zem zāģēšanas galda instrumenta priekšpusē, lietojot kopā ar instrumentu piegādāto sešstūra stieņatslēgu (21).
- Uzmanīgi pagroziet zāģa asmeni, līdz tas nostājas paralēli vadotnes gropei (5).
- No jauna stingri pieskrūvējiet visas skrūves (63) un (64).

##

- Novietojiet paralēlo vadotni pa labi no zāģa asmens.
  Pārbīdiet paralēlo vadotni, līdz marķējuma atzīme lupā (27) uz apakšējās skalas parāda 26 cm.
  Lai fiksētu, no jauna pārvietojiet fiksējošo rokturi (39) lejup.
- Pavelciet (15) līdz galam augšup un līdz galam izvelciet uz āru zāģēšanas galda paplašinātāju (13).

### Pārbaude

Attāluma rādītājam (55) uz skalas (2) augšējā graduējuma jārāda tāda pati vērtība, kādu rāda marķējuma atzīme lupā (27) uz skalas (2) apakšējā graduējuma.

### Iestatīšana

- līdz galam izvelciet uz āru zāģēšanas galda paplašinātāju (13).
- Ar piemērotu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (65) un izlīdziniet leņķa rādītāju (55) ar 26 cm iedaļu uz augšējās skalas (2).

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Noņemiet aizsargpārsegu (6).
- Atbrīvojiet rokturi paralēlās vadotnes fiksēšanai (39) un pārbīdiet paralēlo vadotni, līdz tā pieskaras zāģa asmenim.

### Pārbaude

Paralēlajai vadotnei (9) jāpieskaras zāģa asmenim visā tās garumā.

### Iestatīšana

- Atskrūvējiet sešstūra ligzdskrūves (66), lietojot kopā ar instrumentu piegādāto sešstūra stieņatslēgu (21).
- Uzmanīgi pārvietojiet paralēlo vadotni (9), līdz tā visā garumā pieskaras zāģa asmenim.
- Noturiet paralēlo vadotni šajā stāvoklī un no jauna pārvietojiet lejup fiksējošo rokturi (39).
- No jauna stingri pieskrūvējiet sešstūra ligzdskrūves (66).

##

Ilgstoši lietojot elektroinstrumentu, paralēlās vadotnes (9) nostiprināšanas spēks var samazināties.

- Pieskrūvējiet regulējošo skrūvi (24). līdz paralēlo vadotni no jauna kļūst iespējams stingri nostiprināt uz zāģēšanas galda.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Noņemiet aizsargpārsegu (6).
- Pārvietojiet paralēlo vadotni (9) pa labi, līdz tā pieskaras zāģa asmenim.

### Pārbaude

Marķējuma atzīmei lupā (27) jāsakrīt ar 0° iedaļu uz skalas (2).

### Iestatīšana

- Ar piemērotu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (67) un savietojiet marķējuma atzīmi lupā ar 0° iedaļu uz skalas.

##

### Pārbaude

Galda ieliktņa (25) priekšējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz zem tās, bet tās aizmugurējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz virs tās.

### Iestatīšana

- Izņemiet galda ieliktni (25).
- Ar sešstūra stieņatslēgu (21) griežot četras regulējošās skrūves (68), iestatiet tās vajadzīgajā līmenī.