# Технички податоци

Столна тркалезна пила |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Номинална јачина | W | 1800 | 1800 | 1650
Номинален напон | V | 220–240 | 230 | 110
Фреквенција | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Број на вртежи во празен од | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Ограничување на стартната струја |  | ● | ● | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Класа на заштита |  | / II | / II | / II
Димензии (вклучително и отстранливите елементи на уредот)
Ширина x длабочина x висина | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 254 | 254 | 254
Дебелина на сечилото на пила | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Мин. отклон на запците на пилата | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Дијаметар на отворот | mm | 30 | 30 | 30

Столна тркалезна пила |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Номинална јачина | W | 1800 | 1800
Номинален напон | V | 220–240 | 220
Фреквенција | Hz | 50/60 | 60
Број на вртежи во празен од | min-1 | 3650 | 3650
Ограничување на стартната струја |  | ● | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Класа на заштита |  | / II | / II
Димензии (вклучително и отстранливите елементи на уредот)
Ширина x длабочина x висина | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 254 | 254
Дебелина на сечилото на пила | mm | < 2,2 | < 2,2
Мин. отклон на запците на пилата | mm | > 2,4 | > 2,4
Дијаметар на отворот | mm | 25,4 | 25,4

Максимални димензии на делот што се обработува: види Максимални димензии на делот што се обработува

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

Апаратот ги исполнува барањата на IEC 61000-3-11 и е предмет на условно поврзување. Апаратот може да предизвика повремени флуктуации на напонот во неповолни услови за напојување. Импедансата на овој апарат е означена со Zactual = 0,048 Ω. Корисникот мора да се осигура дека точката за поврзување, со импедансата Zmax, на која треба да се вклучи апаратот, го исполнува условот за импеданса: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е непозната, одредете ја Zmax во консултација со мрежниот снабдувач или органот за снабдување.