# Indstilling af lodrette og vandrette geringsvinkler

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.

## Indstilling af lodrette geringsvinkler (savklinge) (se billede A)

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra -2° til 47°.

- Løsn låsearmen (16) mod uret.

Bemærk: Løsnes låsearmen helt, kipper savklingen på grund af sin tyngdekraft i en stilling, der ca. svarer til 30°.

- Træk eller tryk håndhjulet (17) langs med kulissen, til vinkelviseren (51) viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne position, og spænd låsearmen (16) forsvarligt igen.

Til hurtig og præcis indstilling af de lodrette standardvinkler 0° og 45° er der fabriksindstillede anslag ((59), (62)).

## Indstilling af vandrette geringsvinkler (vinkelanslag) (se billede B)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 60° (venstre side) til 60° (højre side).

- Løsn knoppen (53), hvis den er spændt.
- Drej vinkelanslaget, til vinkelviseren (54) viser den ønskede geringsvinkel.
- Spænd knoppen (53) igen.