# Serrar

##

- Ajuste o limitador paralelo (9) para a largura de corte desejada.
- Coloque a peça na mesa de serra à frente da capa de proteção (6).
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (18) até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3 − 6 mm sobre a peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serre a peça com um avanço uniforme.
  Se aplicar demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ficar danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.

##

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra.
  Com o disco de serra inclinado para a esquerda, o limitador paralelo (9) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passos de trabalho em conformidade: ver Serrar cortes retos

##

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado no limitador angular (3).
- Encoste a peça ao trilho de perfil (28).
  O perfil não deve estar na linha de corte. Se for o caso, solte a porca serrilhada (57) e desloque o trilho de perfil.
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (18) até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3−6 mm sobre a peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Pressione a peça com uma mão contra o trilho de perfil (28) e empurre o limitador angular, com a outra mão no manípulo de fixação (53), lentamente para a ranhura guia (5) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.