# Spaltkeil einstellen

Der Spaltkeil (7) verhindert, dass das Sägeblatt (26) in der Schnittfuge eingeklemmt wird. Es besteht sonst die Gefahr eines Rückschlags, wenn sich das Sägeblatt im Werkstück verhakt.
Achten Sie daher immer darauf, dass der Spaltkeil korrekt eingestellt ist:

- Der radiale Spalt zwischen Sägeblatt und Spaltkeil darf höchstens 3 − 8 mm betragen.
- Die Dicke des Spaltkeils muss kleiner als die Schnittbreite und größer als die Stammblattdicke sein.
- Der Spaltkeil muss immer in einer Linie mit dem Sägeblatt sein.
- Für normale Trennschnitte muss der Spaltkeil immer in der höchstmöglichen Position sein.

## Höhe des Spaltkeils einstellen (siehe Bild F)

Zum Sägen von Nuten müssen Sie die Höhe des Spaltkeils einstellen.

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug zum Nuten oder Falzen nur mit einer entsprechend geeigneten Schutzvorrichtung (z. B. Tunnelschutzhaube, Druckkamm).

- Öffnen Sie den Klemmhebel (37) und ziehen Sie die Schutzabdeckung (6) aus der Nut am Spaltkeil (7).
  Um die Schutzhaube vor Beschädigungen zu schützen, deponieren Sie sie in der vorgesehenen Halterung (33) am Gehäuse (siehe auch Bild O1).
- Drehen Sie die Kurbel (18) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass sich das Sägeblatt (26) in der höchstmöglichen Position über dem Sägetisch befindet.
- Lösen Sie den Klemmhebel (34).
- Ziehen Sie den Spaltkeil von den Stiften (35) (Klemmhebel (34) etwas nach außen ziehen) und schieben Sie den Spaltkeil (7) bis zum Anschlag nach unten.
- Lassen Sie die beiden Stifte (35) in die oberen Bohrungen am Spaltkeil einrasten und ziehen Sie den Klemmhebel (34) wieder fest.