# Rangement et transport

## Stockage des éléments d’outil (voir figures O1−O5)

Pour le stockage de l’outil électroportatif, certains éléments peuvent être fixés en toute sécurité.

- Retirez la butée parallèle supplémentaire (41) de la butée parallèle (9).
- Placez tous les éléments d’outil retirés dans leurs ranges-accessoires sur le carter (voir tableau suivant).

Image | Élément d’outil | Range-accessoires
--- | --- | ---
O1 | Capot de protection | L’accrocher dans l’évidement du support (33) et serrer à l’aide du levier de blocage (37)
O2 | Set de fixation « Butée parallèle supplémentaire » (42) | Le clipser dans les supports (69)
O2 | Adaptateur d’aspiration (32) | L’insérer dans les pattes de maintien (70)
O3 | Clé polygonale (22) | La fixer dans le dépôt d’outil à l’aide de l’écrou de fixation (71)
O3 | Poussoir de sécurité (23) | L’accrocher à l’aide de l’écrou de fixation (71) et fixer par déplacement
O4 | Butée parallèle (9) | La tourner, l’accrocher par le bas dans les rails de guidage et bloquer le bouton de serrage (39)
O5 | Vis à six pans creux (21) Vis à six pans creux (20) | Les insérer dans les supports (72)
O5 | Butée angulaire (3) | L’insérer dans les pattes de maintien (73)
O5 | Butée parallèle supplémentaire (41) | L’insérer dans les pattes de maintien (30) (côté court vers le haut ; côté long vers l’arrière)

## Transport de l’outil électroportatif

Avant de transporter l’outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l’outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
  Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Poussez la rallonge de table de sciage (13) à fond vers l’intérieur et poussez le bouton de serrage (15) vers le bas pour fixation.
- Enroulez le câble d’alimentation secteur autour du porte-câble (29).
- Utilisez les poignées pour soulever ou transporter (12).

- Pour transporter l’outil électroportatif, n’utilisez que les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection.