# Inställning av klyvkil

Klyvkniven (7) hindrar sågbladet (26) från att klämmas fast i sågsnittet. I annat fall finns risk för bakslag om sågklingan fastnar i arbetsstycket.
Kontrollera att klyvkniven alltid är korrekt inställd:

- Den radiella spalten mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 3−8 mm.
- Klyvknivens tjocklek måste vara mindre än sågsnittsbredden och större än stambladets tjocklek.
- Klyvkniven måste alltid ligga på linje med sågklingan.
- För normal kapning måste klyvkniven alltid stå i högsta möjliga läget.

## Ställa in klyvknivens höjd (se bild F)

För sågning av spår måste klyvknivens höjd ställas in.

- Använd endast elverktyget för att göra spår eller falsar med en lämplig skyddsanordning (t.ex. tunnelskyddskåpa, tryckkam).

- Öppna klämspaken (37) och dra ut skyddskåpan (6) ur spåret på spaltkilen (7).
  För att skydda skyddet mot skada bör det förvaras i härför avsett fäste (33) stommen (se även bilden O1).
- Vrid veven (18) medsols till anslag så att sågbladet (26) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Lossa klämspaken (34).
- Dra av klyvkniven från stiften (35) (dra klämspaken (34) något utåt) och skjut ner klyvkniven (7) ända till anslaget.
- Låt de båda stiften (35) haka i det övre borrhålet på spaltkilen och dra åt klämspaken (34) igen.