# Uskladnění a přeprava

## Uložení prvků nářadí (viz obrázky O1 − O5)

Pro uložení vám elektronářadí poskytuje možnost určité prvky stroje bezpečně upevnit.

- Sejměte přídavný podélný doraz (41) z podélného dorazu (9).
- Vložte všechny volné části nářadí do úložných přihrádek na krytu (viz následující tabulku).

Obrázek | Prvek stroje | Úložná přihrádka
--- | --- | ---
O1 | ochranný kryt | zavěsit do vybrání v držáku (33) a utáhnout pomocí upínací páčky (37)
O2 | upevňovací sada pro přídavný podélný doraz (42) | zacvaknout do držáků (69)
O2 | odsávací adaptér (32) | zasunout do přídržných spon (70)
O3 | očkový klíč (22) | pomocí upevňovací matice (71) upevnit v přihrádce na nářadí
O3 | posouvací tyčka (23) | zavěsit na upevňovací matici (71) a upevnit posunutím
O4 | podélný doraz (9) | otočit, zavěsit zespodu do vodicích kolejnic a zajistit upínací páčku (39)
O5 | klíč na vnitřní šestihran (21) klíč na vnitřní šestihran (20) | zasunout do držáků (72)
O5 | úhlový doraz (3) | zasunout do přídržných spon (73)
O5 | přídavný podélný doraz (41) | zasunout do přídržných spon (30) (krátkou stranou nahoru; dlouhou stranou dozadu)

## Přenášení elektronářadí

Před přepravou elektrického nářadí musíte provést následující kroky:

- Uveďte elektrické nářadí do přepravní polohy.
- Odstraňte všechny díly příslušenství, které nelze pevně namontovat na elektrické nářadí.
  Nepoužívané pilové kotouče ukládejte pro přepravu pokud možno do uzavřeného zásobníku.
- Zasuňte rozšíření stolu (13) úplně dovnitř a pro zafixování stiskněte upínací páčku (15) dolů.
- Síťový kabel namotejte na držák kabelu (29).
- Pro zvednutí nebo přemístění používejte držadla (12).

- Při přepravování elektronářadí použijte pouze přepravní ústrojí a nikdy ochranná zařízení.