# Sågbladets transport- och arbetsläge

## Transportläge

- Ta bort skyddskåpan (6), ta bort bordinsatsen (25) och positionera spaltkilen (7) i understa läge. Sätt i bordinsatsen (25) igen.
- Vrid veven (18) motsols tills tänderna på sågbladet (26) befinner sig sågbordet (8).
- Skjut breddningen av sågbordet (13) helt inåt.
  Tryck spänngreppet (15) neråt. Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.

## Arbetsläge

- Positionera spaltkilen (7) i det översta läget precis över mitten av sågbladet, sätt in bordinsatsen (25) och montera skyddskåpan (6).
- Vrid veven (18) medsols tills de övre tänderna på sågbladet (26) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.