# التخزين والنقل

## حفظ عناصر الجهاز (انظر الصور O1−O5)

توفر لك العدة الكهربائية إمكانية تثبيت عناصر معينة من الجهاز بشكل آمن.

- قم بفك مصد التوازي الإضافي (41) من مصد التوازي (9).
- قم بإدخال جميع أجزاء الجهاز في حجيرات الحفظ على جسم الجهاز (انظر الجدول التالي).

الصورة | عنصر الجهاز | موضع الحفظ
--- | --- | ---
O1 | الغطاء الواقي | التثبيت في تجاويف الحامل (33) وقم بإحكام الربط باستخدام ذراع الزنق (37)
O2 | طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي» (42) | اشبكه في الحوامل (69)
O2 | مهايئ الشفط (32) | ادفعه إلی داخل مشابك القبض (70)
O3 | المفتاح الحلقي (22) | ثبّته في مخزن العدد بواسطة صامولة التثبيت (71)
O3 | عصا الدفع (23) | علقها فوق صامولة التثبيت (71) وثبتها من خلال إزاحتها
O4 | مصد التوازي (9) | اقلبه، وعلقه في سكك التوجيه من الأسفل وشد مقبض الشد (39) بإحكام
O5 | مفتاح سداسي الرأس المجوف (21) مفتاح سداسي الرأس المجوف (20) | ادفعه إلی داخل الحوامل (72)
O5 | المصد الزاوي (3) | ادفعه إلی داخل مشابك القبض (73)
O5 | مصد توازي إضافي (41) | ادفعه إلی داخل مشابك القبض (30) (الجانب القصير نحو الأعلی، الجانب الطويل نحو الخلف)

## حمل العدة الكهربائية

يجب أن تطبق الخطوات التالية قبل نقل العدة الكهربائية:

- ركز العدة الكهربائية في وضع النقل.
- أبعد جميع قطع التوابع التي لا يمكن تثبيتها بالعدة الكهربائية بإحكام.
  ضع شفرات المنشار التي لا يتم استعمالها في وعاء مغلق أثناء النقل إن أمكن.
- حرك تعريض قاعدة المنشار (13) نحو الداخل بشكل كامل واضغط مقبض الشد (15) نحو الأسفل من أجل التثبيت.
- قم بلف كابل الكهرباء حول حامل الكابل (29).
- استخدم مقابض الحمل من أجل الحمل أو النقل (12).

- استخدم تجهيزات النقل دائما عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبدا تجهيزات الوقاية.