# Tekniset tiedot

Pöytäpyörösaha |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nimellinen ottoteho | W | 1 800 | 1 800 | 1 650
Nimellinen jännite | V | 220–240 | 230 | 110
Taajuus | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 3 650 | 3 650 | 3 650
Käynnistysvirran rajoitin |  | ● | ● | ●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Suojausluokka |  | / II | / II | / II
Mitat (mukaan lukien laitteen irrotettavat osat)
Leveys x syvyys x korkeus | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta | mm | 254 | 254 | 254
Terärungon paksuus | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Hampaiden minimipaksuus/-haritus | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Reiän läpimitta | mm | 30 | 30 | 30

Pöytäpyörösaha |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nimellinen ottoteho | W | 1 800 | 1 800
Nimellinen jännite | V | 220–240 | 220
Taajuus | Hz | 50/60 | 60
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 3 650 | 3 650
Käynnistysvirran rajoitin |  | ● | ●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 26,2 | 26,2
Suojausluokka |  | / II | / II
Mitat (mukaan lukien laitteen irrotettavat osat)
Leveys x syvyys x korkeus | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta | mm | 254 | 254
Terärungon paksuus | mm | < 2,2 | < 2,2
Hampaiden minimipaksuus/-haritus | mm | > 2,4 | > 2,4
Reiän läpimitta | mm | 25,4 | 25,4

Työkappaleen enimmäismitat: katso Työkappaleen enimmäismitat

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

Laite täyttää standardin IEC 61000-3-11 vaatimukset ja kytkentään liittyy tiettyjä vaatimuksia. Laite voi aiheuttaa satunnaisia jännitevaihteluita epäsuotuisissa virransyöttöolosuhteissa. Tämän laitteen impedanssiksi on asetettu Ztodell. = 0,048 Ω. Käyttäjän on varmistettava, että inpedanssin Zmaks. omaava liitäntäpiste, johon laite halutaan kytkeä, täyttää impedanssivaatimuksen: Ztodell. ≥ Zmaks.. Jos Zmaks. on tuntematon, määritä Zmaks. kysymällä neuvoa sähkölaitokselta tai sähköviranomaisilta.