# Сечење

##

- Поставете го паралелниот граничник (9) на саканата ширина на резот.
- Поставете го делот што се обработува на масата за сечење пред заштитниот поклопец (6).
- Подигнете го или спуштете го сечилото за пила со курблата (18) додека горните запци на сечилото за пила (26) не се најдат околу 3−6 mm над делот што се обработува.
- Вклучете го електричниот алат.
- Сечете го делот што се обработува со ист притисок.
  Ако извршите премногу притисок, шилците на сечилото за пила може да се прегреат и да се нанесе штета на делот што се обработува.
- Исклучете го електричниот алат и почекајте додека сечилото за пила не дојде целосно во состојба на мирување.

##

- Поставете го саканиот вертикален агол на закосување на сечилото за пила.
  Кога сечилото за пилата е навалено налево, паралелниот граничник (9) мора да биде од десната страна на сечилото за пила.
- Следете ги работните чекори според: види Сечење на прави резови

##

- Поставете го саканиот хоризонтален агол на закосување на аголниот граничник (3).
- Поставете го делот за обработка на профилната шина (28).
  Профилот не смее да се наоѓа во линијата на сечење. Во ваков случај олабавете ја назабената навртка (57) и поместете ја профилната шина.
- Подигнете го или спуштете го сечилото за пила со курблата (18) додека горните запци на сечилото за пила (26) не се најдат околу 3−6 mm над делот за обработување.
- Вклучете го електричниот алат.
- Притиснете го делот што се обработува со едната рака на профилната шина (28) и со другата рака полека притиснете го аголниот граничник на копчето за фиксирање (53) нанапред во водечкиот жлеб (5).
- Исклучете го електричниот алат и почекајте додека сечилото за пила не дојде целосно во состојба на мирување.