# Teknik veriler

Tezgah tipi daire testere |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Giriş gücü | W | 1800 | 1800 | 1650
Anma gerilimi | V | 220–240 | 230 | 110
Frekans | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 3650 | 3650 | 3650
İlk hareket akımı sınırlandırması |  | ● | ● | ●
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II
Ölçüleri (çıkarılabilir alet elemanları dahil)
Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 254 | 254 | 254
Bıçak kalınlığı | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. diş kalınlığı/eğimi | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Göbek çapı | mm | 30 | 30 | 30

Tezgah tipi daire testere |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Giriş gücü | W | 1800 | 1800
Anma gerilimi | V | 220–240 | 220
Frekans | Hz | 50/60 | 60
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 3650 | 3650
İlk hareket akımı sınırlandırması |  | ● | ●
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | kg | 26,2 | 26,2
Koruma sınıfı |  | / II | / II
Ölçüleri (çıkarılabilir alet elemanları dahil)
Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 254 | 254
Bıçak kalınlığı | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. diş kalınlığı/eğimi | mm | > 2,4 | > 2,4
Göbek çapı | mm | 25,4 | 25,4

Maksimum iş parçası boyutları Bakınız Maksimum iş parçası boyutları

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karşılamaktadır ve koşullu bağlantıya tabidir. Cihaz, uygun olmayan güç koşullarında ara sıra voltaj dalgalanmalarına neden olabilir. Bu cihazın empedansı, Zactual = 0,048 Ω olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı, cihazın bağlanması gereken Zmax empedansına sahip bağlantı noktasının, Zactual ≥ Zmax empedans gereksinimini karşıladığından emin olmalıdır. Zmax bilinmiyorsa, ağ tedarikçisi veya tedarik yetkilisiyle görüşerek Zmax belirlenmelidir.