# Leverance

Kontrollér at alle dele, der nævnes i det følgende, er blevet leveret sammen med el-værktøjet, før det tages i brug første gang:

- Bordrundsav med monteret savklinge (26) og spaltekniv (7)
- Vinkelanslag (3)
- Profilskinne (28)
- Fastgørelsessæt "profilskinne" (44) (styreplade, fingermøtrik, skrue, spændeskive)
- Parallelanslag (9)
- Ekstra parallelanslag (41)
- Fastgørelsessæt "ekstra parallelanslag" (42) (3 fastgørelsesskruer, 3 spændeskiver, 3 vingemøtrikker)
- Beskyttelsesafdækning (6)
- Unbrakonøgle (21)
- Unbrakonøgle (20)
- Ringnøgle (22)
- Skubbestok (23)
- Bordindsats (25)
- Opsugningsadapter (32)

Bemærk: Kontrollér el-værktøjet for eventuelle beskadigelser.
Inden fortsat brug af el-værktøjet skal sikkerhedsanordninger eller let beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt for at konstatere, om værktøjet kan fungere rigtigt til de formål, det er beregnet til. Kontrollér, at de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, eller om delene er beskadiget. Alle dele skal være monteret rigtigt og alle betingelser opfyldt for at sikre en fejlfri drift.
Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes korrekt på et anerkendt værksted.