# Opbevaring og transport

## Opbevaring af maskinelementer (se billeder O1 − O5)

Det er muligt at fastgøre bestemte maskinelementer på en sikker måde, før el-værktøjet opbevares.

- Løsn det ekstra parallelanslag (41) fra parallelanslaget (9).
- Sæt alle løse maskindele i deres opbevaringsdepoter på huset (se efterfølgende tabel).

Fig | Maskinelement | Opbevaringsdepot
--- | --- | ---
O1 | Beskyttelsesafdækning | fastgøres i holderens udsparing (33) og spændes med klemmearm (37)
O2 | Fastgørelsessæt "ekstra parallelanslag" (42) | clipses ind i holderne (69)
O2 | Udsugningsadapter (32) | skubbes ind i holdeklemmerne (70)
O3 | Ringnøgle (22) | fastgøres i værktøjsdepot med fastgørelsesmøtrikken (71)
O3 | Skubbestok (23) | hænges hen over fastgørelsesmøtrikken (71) og fastgøres ved at forskyde
O4 | Parallelanslag (9) | drejes om, fastgøres i føringsskinnerne nedefra og justeres med spændegreb (39)
O5 | Unbrakonøgle (21) unbrakonøgle (20) | skubbes ind i holderne (72)
O5 | Vinkelanslag (3) | skubbes ind i holdeklemmerne (73)
O5 | Ekstra parallelanslag (41) | skubbes ind i holdeklemmerne (30) (kort side opad; lang side bagud)

## Bæring af el-værktøj

Før el-værktøjet transporteres, skal du gennemføre følgende trin:

- Anbring el-værktøjet i transportstilling.
- Fjern alle tilbehørsdele, der ikke kan monteres fast på el-værktøjet.
  Ubenyttede savklinger skal, så vidt muligt, opbevares i en lukket beholder, når de transporteres.
- Skub savbordsudvidelsen (13) helt ind, og tryk spændegrebet (15) nedad for at fastgøre det.
- Vikl netledningen rundt om kabelholderen (29).
- Brug bæregrebene (12) til at løfte eller transportere med.

- Brug kun transportanordningerne og aldrig beskyttelsesanordningerne ved transport af el-værktøjet.