# Увеличаване на работния плот

Свободните краища на дълги и тежки детайли трябва да бъдат подпирани по подходящ начин.

## Pазширяване на масата на циркуляра (вж. фиг. C)

Pазширяването на масата на циркуляра (13) разширява масата на циркуляра (8)надясно до максимум 625 mm.

- Издърпайте докрай нагоре застопоряващата ръкохватка (15) за за разширяване на масата на циркуляра.
- Издърпайте разширяване на масата на циркуляра (13) до желаната дължина навън.
- Натиснете надолу застопоряващия лост (15). С това разширяването на масата на циркуляра се застопорява.