# Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для использования на опоре для выполнения в древесине твердых и мягких пород, древесностружечных и древесноволокнистых плитах прямолинейных продольных и поперечных распилов. При этом возможен горизонтальный угол скоса от −60° до +60° и вертикальный угол скоса от -2° до 47°.

При использовании соответствующих пильных дисков можно распиливать алюминиевые профили и пластмассу.