# Aufbewahrung und Transport

## Geräteelemente aufbewahren (siehe Bilder O1−O5)

Zum Aufbewahren bietet Ihnen das Elektrowerkzeug die Möglichkeit, bestimmte Geräteelemente sicher zu befestigen.

- Lösen Sie den Zusatz-Parallelanschlag (41) vom Parallelanschlag (9).
- Stecken Sie alle losen Geräteteile in ihre Aufbewahrungsdepots am Gehäuse (siehe nachfolgende Tabelle).

Bild | Geräteelement | Aufbewahrungsdepot
--- | --- | ---
O1 | Schutzabdeckung | in die Aussparung der Halterung (33) einhängen und mit Klemmhebel (37) festziehen
O2 | Befestigungsset „Zusatz-Parallelanschlag“ (42) | in die Halterungen (69) einclipsen
O2 | Absaugadapter (32) | in die Halteklammern (70) einschieben
O3 | Ringschlüssel (22) | mit der Befestigungsmutter (71) im Werkzeugdepot befestigen
O3 | Schiebestock (23) | über die Befestigungsmutter (71) hängen und durch Verschieben befestigen
O4 | Parallelanschlag (9) | umdrehen, von unten in die Führungsschienen hängen und Spanngriff (39) feststellen
O5 | Innensechskantschlüssel (21) Innensechskantschlüssel (20) | in die Halterungen (72) einschieben
O5 | Winkelanschlag (3) | in die Halteklammern (73) einschieben
O5 | Zusatz-Parallelanschlag (41) | in die Halteklammern (30) einschieben (kurze Seite nach oben; lange Seite nach hinten)

## Elektrowerkzeug tragen

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile, die nicht fest an dem Elektrowerkzeug montiert werden können.
  Legen Sie unbenutzte Sägeblätter zum Transport, wenn möglich, in einen geschlossenen Behälter.
- Schieben Sie die Sägetischverbreiterung (13) ganz nach innen und drücken Sie den Spanngriff (15) zum Fixieren nach unten.
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalter (29).
- Verwenden Sie zum Anheben oder Transportieren die Tragegriffe (12).

- Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen und niemals die Schutzvorrichtungen.