# Posición de transporte y trabajo del disco de sierra

## Posición de transporte

- Retire la cubierta protectora (6), retire el inserto de la mesa (25) y coloque la cuña separadora (7) en la posición más baja. Vuelva a colocar el inserto de la mesa (25).
- Gire la manivela (18) en sentido antihorario hasta que los dientes del disco de sierra (26) se encuentren por debajo de la mesa de corte (8).
- Deslice la ampliación de mesa de corte (13) por completo hacia el interior.
  Presione la palanca de enclavamiento (15) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.

## Posición de trabajo

- Posicione la cuña separadora (7) en la posición más alta precisamente sobre el centro del disco de sierra, introduzca el inserto de la mesa (25) y monte la cubierta protectora (6).
- Gire la manivela (18) en sentido horario hasta que los dientes superiores del disco de sierra (26) se encuentren aprox. 3−6 mm por encima de la pieza de trabajo.